**FICHA TECNICA DE ABRIGO IMPERMEABLE**



|  |
| --- |
| **DESCRIPCION** |
| Elaborado en tela vinílica, película en p.v.c sobre una base de poliéster altamente resistente a las rasgaduras y 100% impermeable. Corte anatómico. Capucha adherida a la prenda por medio de electrofrecuencia. Cierre en broche, pegados a presión automática constante. Posee bolsillos con tapa. Cumple con la norma NTC 4615 para prendas impermeables, clase C para trabajo liviano. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **TALLAS** |
| S-M-L-XL-XXL-XXXL |

|  |
| --- |
| **COLORES DISPONIBLES** |
| 1-AMARILLO |
| 2-NEGRO |
| 3-AZUL OSCURO |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL** | |
| TELA | Tela PVC/Poliéster |
| TÉCNICA DE SELLADO | Electro-Frecuencia (irradiación de  corriente que convierte la energía en calor); único método que  mantiene las cualidades del material, ofreciendo 100% de  impermeabilidad. |
| USO Y APLICACIONES | Servicio como vigilancia, mensajería, obras civiles. Cuyo uso demanda  prendas livianas, en general protección a la intemperie. |
| CALIBRES | 16, 18 |